Comisia Tehnica, Omologari si Piste

 7 August 2020, Ora 11.00

**Hotararea Nr. 5/2020**

a Comisiei Tehnice, Omologari si Piste a FRK

 In urma consultarii cu constructorul Vortex si cu constructorii sasielor pentru categoria Promo BB, s-au constatat urmatoarele:

1. **Axa spate Promo BB –** echiparea originala a sasielor pentru categoria Promo BB este cu axa din material plin sau gaurit, pe toata lungimea.
2. **Carcasa(oala) ambreiaj motor Mini Rok**  – diametrul interior este 84.5 mm +/- 0,1 mm.

 In concluzie se vor **corecta/modifica Regulamentul Tehnic National de Karting 2020** si **Fisa de Omologare Mini Rok 2020,** dupa cum urmeaza:

1. **Axa spate categoria Promo BB – din material plin sau gaurit pe toata lungimea.**
2. **Carcasa(oala) ambreiaj motor Mini Rok – diametru interior 84,5 mm +/- 0,1 mm**

 Intocmit **Muresan Petru-Rares**

 Presedinte CTOP